Current Help System: Tutor Translator (View Core Help)

### Thickness Construction Commands

ITHICHNS(MEMORY[10],5, MEMORY[103]) translates to è

PLN3 =FEAT/PLANE,RECT

THEO/<0.2199,350.0295,0.2001>,<1,0,0.0000002>
ACTL/<0.2199,350.0295,0.2001>,<1,0,0.0000002>
CONSTR/PLANE,BF,E.MEMORY[103].ID, E.MEMORY[104].ID, E.MEMORY[105].ID, E.MEMORY[106].ID,,

PNT7 =FEAT/POINT,RECT

THEO/<0.2199,340,0>,<1,0,0.0000002>
ACTL/<0.2199,340,0>,<1,0,0.0000002>
CONSTR/POINT,PROJ,PLN3,E.MEMORY[107].ID

ASSIGN/E.WM2 = E.WM1
ASSIGN/E.WM1 = TUTORELEMENT("PNT7")
ASSIGN/E.WM1.DS = DIST3D({PNT7},{E.MEMORY[107].ID})
ASSIGN/E.MEMORY[10] = E.WM1
…
… Evaluation commands.
…

ITHICHNS(MEMORY[10], MEMORY[207], MEMORY[200] , MEMORY[203] , MEMORY[210] , MEMORY[230]) translates to è

PLN4 =FEAT/PLANE,RECT

THEO/<0.2199,350.0295,0.2001>,<1,0,0.0000002>
ACTL/<0.2199,350.0295,0.2001>,<1,0,0.0000002>
CONSTR/PLANE,BF,E.MEMORY[207].ID, E.MEMORY[200].ID, E.MEMORY[203].ID, E.MEMORY[210].ID,,

PNT8 =FEAT/POINT,RECT

THEO/<0.2199,350.0295,0>,<0,0,1>
ACTL/<0.2199,340,0>,<1,0,0.0000002>
CONSTR/POINT,PROJ,PLN4,E.MEMORY[230].ID

ASSIGN/E.WM2 = E.WM1
ASSIGN/E.WM1 = TUTORELEMENT("PNT8")
ASSIGN/E.WM1.DS = DIST3D({PNT8},{E.MEMORY[230].ID})
ASSIGN/E.MEMORY[10] = E.WM1
…
… Evaluation commands.
…