Current Help System: PC-DMIS Laser (View Core Help)

#### Cone Command Mode Text

CON1 =FEAT/LASER/CONE,CARTESIAN,OUT

THEO/<69,90,13.995>,<0,0,-1>,30,13.995,8

ACTL/<69,90,13.995>,<0,0,-1>,30,13.995,8

TARG/<69,90,13.995>,<0,0,-1>

START ANG=0,END ANG=360

DEPTH=3

SHOW FEATURE PARAMETERS=NO

SHOW_LASER_PARAMETERS=YES

POINT CLOUD ID=DISABLED

SENSOR FREQUENCY=30,OVERLAP=1

OVERSCAN=2,EXPOSURE=35

FILTER=LONG LINE,TOL ABOVE=5000,TOL BELOW=5000,TOL RIGHT=5000

PIXEL LOCATOR=GRAY SUM,Min=30,Max=300

CLIPPING TOP=100,BOTTOM=0,LEFT=0,RIGHT=100