Current Help System: Tutor Translator (View Core Help)

### Info Function

IVAR = INFO_FUNC(0) translates to è

ASSIGN/ E.IVAR = E.OFMT.INFO_FUNC_0

IVAR = INFO_FUNC(1) translates to è

ASSIGN/ E.IVAR = E.OFMT.METRIC == 0

The following INFO_FUNC are not translated:

- INFO_FUNC(2) : probe head number.

- INFO_FUNC(3) : probe tip number.

- INFO_FUNC(9) : CMM acceleration.

- INFO_FUNC(12) : Feed percentage.

- INFO_FUNC(13) : Optimal speed.

- INFO_FUNC(14) : Qualification gauge.

- INFO_FUNC(19) : Calibration probe X offset

- INFO_FUNC(20) : Calibration probe Y offset

- INFO_FUNC(21) : Calibration probe Z offset

- INFO_FUNC(22) : Scale factor X.

- INFO_FUNC(23) : Scale factor Y.

- INFO_FUNC(24) : Scale factor Z.

- INFO_FUNC(25) : Scale factor.

- INFO_FUNC(30) through INFO_FUNC(61) Thermal sensor read.