Current Help System: Tutor Translator (View Core Help)

#### Commands with line-line intersection

INTER(MEMORY[40],MEMORY[100],MEMORY[102],”X”) translates to è

INT1_PNT1 =FEAT/POINT,RECT

THEO/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
ACTL/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
CONSTR/POINT,INT,E.MEMORY[100].ID,E.MEMORY[101].ID

ASSIGN/INT_V1 = E.MEMORY[100].ID.IJK
ASSIGN/INT_V2 = E.MEMORY[102].ID.IJK
ASSIGN/E.WM1 = TUTORELEMENT ("INT1_PNT1")
ASSIGN/E.WM1.TYPE = 116
ASSIGN/E.WM1.DS = DIST3D({E.MEMORY[100].ID},{E.MEMORY[102].ID})
ASSIGN/E.WM1.AXY = CALC_AXY(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AYZ = CALC_AYZ(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AZX = CALC_AZX(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/INT_V1.I = 0
ASSIGN/INT_V2.I = 0
ASSIGN/E.WM1.A = ANGLEBETWEEN(UNIT(INT_V1),UNIT(INT_V2))
ASSIGN/E.MEMORY[40] = E.WM1

INTER(MEMORY[40],MEMORY[100],MEMORY[102],”Y”) translates to è

INT1_PNT1 =FEAT/POINT,RECT

THEO/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
ACTL/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
CONSTR/POINT,INT,E.MEMORY[100].ID,E.MEMORY[101].ID

ASSIGN/INT_V1 = E.MEMORY[100].ID.IJK
ASSIGN/INT_V2 = E.MEMORY[102].ID.IJK
ASSIGN/E.WM1 = TUTORELEMENT ("INT1_PNT1")
ASSIGN/E.WM1.TYPE = 116
ASSIGN/E.WM1.DS = DIST3D({E.MEMORY[100].ID},{E.MEMORY[102].ID})
ASSIGN/E.WM1.AXY = CALC_AXY(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AYZ = CALC_AYZ(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AZX = CALC_AZX(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/INT_V1.J = 0
ASSIGN/INT_V2.J = 0
ASSIGN/E.WM1.A = ANGLEBETWEEN(UNIT(INT_V1),UNIT(INT_V2))
ASSIGN/E.MEMORY[40] = E.WM1

INTER(MEMORY[40],MEMORY[100],MEMORY[102],”Z”) translates to è

INT1_PNT1 =FEAT/POINT,RECT

THEO/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
ACTL/<7.5,12.5,5>,<0,0,1>
CONSTR/POINT,INT,E.MEMORY[100].ID,E.MEMORY[101].ID

ASSIGN/INT_V1 = E.MEMORY[100].ID.IJK
ASSIGN/INT_V2 = E.MEMORY[102].ID.IJK
ASSIGN/E.WM1 = TUTORELEMENT ("INT1_PNT1")
ASSIGN/E.WM1.TYPE = 116
ASSIGN/E.WM1.DS = DIST3D({E.MEMORY[100].ID},{E.MEMORY[102].ID})
ASSIGN/E.WM1.AXY = CALC_AXY(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AYZ = CALC_AYZ(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/E.WM1.AZX = CALC_AZX(INT_V1,INT_V2)
ASSIGN/INT_V1.K = 0
ASSIGN/INT_V2.K = 0
ASSIGN/E.WM1.A = ANGLEBETWEEN(UNIT(INT_V1),UNIT(INT_V2))
ASSIGN/E.MEMORY[40] = E.WM1